|  |
| --- |
| int led=13; |
|  | int switchpin=12; |
|  | void setup() |
|  | { |
|  | pinMode(led,OUTPUT); |
|  | pinMode(switchpin,INPUT); |
|  | } |
|  | void loop() |
|  | { |
|  | boolean a=digitalRead(switchpin); |
|  | if(a==1) |
|  | digitalWrite(led,HIGH); |
|  | else |
|  | digitalWrite(led,LOW); |
|  | } |