|  |
| --- |
| int i; |
|  | void setup() |
|  | { |
|  | for(i=5;i<=8;i++) |
|  | pinMode(i,OUTPUT); |
|  |  |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() |
|  | { |
|  | for(i=5;i<=8;i++) |
|  | { |
|  | if(i!=8) |
|  | { |
|  | digitalWrite(i,HIGH); |
|  | digitalWrite(i+1,HIGH); |
|  | delay(500); |
|  | digitalWrite(i,LOW); |
|  | digitalWrite(i+1,LOW); |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | digitalWrite(i,HIGH); |
|  | digitalWrite(i-3,HIGH); |
|  | delay(500); |
|  | digitalWrite(i,LOW); |
|  | digitalWrite(i-3,LOW); |
|  | } |
|  |  |
|  |  |
|  | } |
|  | } |