|  |
| --- |
| #include<LiquidCrystal.h> |
|  |  |
|  | LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); |
|  | void setup() |
|  | { |
|  | lcd.begin(16,2); |
|  | } |
|  | void loop() |
|  | { |
|  | lcd.setCursor(0,0); |
|  | lcd.print(" MSD is "); |
|  | lcd.setCursor(2,1); |
|  | lcd.print(" the best"); |
|  | } |